TEKNİK ŞARTNAME

UZAYTEM Simülatör İşletmesinin ihtiyaç duyduğu doğrusal kuvvet-ölçer (dinamometre) ihtiyacı için teknik şartname aşağıdaki gibidir:

1. Hassasiyet:

Dinamometrenin hassasiyeti sabit yükte en fazla ±0.2% ve değişken yükte en fazla ±0.3% olmalıdır.

1. Dinamometre 500 N’a kadar olan değerleri okuyabilmelidir.
2. Dinamometre dijital olmalıdır. Analog cihazlar için verilen teklifler değerlendirilmeyecektir.
3. Teklif edilen cihazın Türkiye sınırları içinde kalibrasyonunu yapan bir kalibrasyon merkezi bulunmak zorundadır.
4. Cihaz fabrika çıkışında kalibre olarak çıkmadıysa mutlaka teslimattan önce kalibresi yapılmalı ve kalibre edilmiş olarak teslim edilmelidir.
5. Kullanılmış cihazlar kabul edilmeyecektir.
6. Cihazın kullanılacağı yer çok dar bir mekan olduğu için cihazın ufak boyutlu olması çok önemlidir. Bu nedenle fiyat değerlendirmesinde ziyade boyutsal değerlendirme yoluyla eleme yapılacaktır.
7. En az ölçüleri 15\*8\*4 cm olmalıdır.

UZAYTEM SİMÜLATÖR İŞLETMESİ

Kalite Sistemi Yöneticisi

Kıvılcım OZANER