**Pulluk Teknik Şartnamesi**

* 5 kulaklı olacak.
* Şasi yüksekliği 75 cm
* Gövde arası 75 cm
* İş genişliği 22.5 -25.0-27.5 cm
* İş derinliği 24 cm
* Mekanik işgenişliği ayari
* Pulluk sonundaki flanş kullanilarak gövde ilave edebilme şansi.
* Özel alaşimli kaynaksiz profilden üretilen güçlü şasi.
* Sap kaydiran ve pimli emniyet sistemi.
* 120x120 standart (psp).

**Pistonlu Tamburlu Ot Biçme Makinesi Teknik Şartnamesi**

* Traktör kuyruk mili ile çalışan
* Tambur ayarlaması hidrolik sistemli
* Şaşe Uzunluk 3200 mm
* Şaşe Genişlik 1100 mm
* Şaşe Yükseklik 1100 mm
* İş genişliği 1950 mm
* Disk Sayısı 2 adet
* Bıçak sayısı 8 adet