**KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI**

**80 ADET 2 Kişilik OKUMA VE ÇALIŞMA MASASI TEKNİK ŞARTNAMESİ**

**MASA İÇİN**

Genel Boyutlar : 80 mm Genişlik 120 mm Derinlik 75 mm Yükseklik

Ahşap Levha Kaplama : E-1 Kalite MYL. E-1 Kalite Yonga Levha Kayın Sert Agaç ağırlıklı 125 mm MYL olacaktır.

Ayaklar profil sactan olup, elektrostatik fırınlı boyalı olacaktır.

PVC Kenar Bandı veya PVC geçme fitil cam : 2 mm PVC Bantlı olacaktır.

Aksesuar Malzemeleri

Kulp, Papuçlar, Menteşeler, Raf Pimleri, Askı Çubukları, Kilit Bağlantı Elemanları

**BÖLÜCÜ PANEL İÇİN**

60 mm Genişlik, 18 mm Derinlik 35 mm Yükseklik

Bölücü Panel Ahşap Levha Olacaktır. Bölücü Panel ; E-1 Kalite MYL. E-1 Kalite Yonga Levha Kayın Sert Agaç ağırlıklı olacaktır.

Kaplama : 18 mm MYL olacaktır.

PVC Kenar Bandı veya PVC geçme fitil cam : 1 mm PVC Bantlı olacaktır.

Sac, Ayak, Travers ve Bağlantı Elemanı Sacları ile Lamalar : Özel kıvrılmış 3mm DKP Sac olup üzeri elektrostatik fırınlı boyalı, metrik vida ile bağlanacaktır.

Ürünün renk seçenekleri idare tarafından yapılacaktır.

**ÜRÜNE AİT TEMSİLİ FOTOĞRAF**

****